附件1

江门市生态环境局台山分局核应急物资购买项目
技术规格、参数及要求
	序号
	项目
	数量
	技术规格、参数及要求

	1
	便携式核生化洗消装置
	1套
	（1）配置要求：便携式核生化洗消装置*1，全面型防护面罩*1，过滤放射性碘滤毒盒*2
（2）便携式核生化洗消装置
a.功能：支持单兵洗消，配合洗消剂可使用于100㎡的区域，支持手提和背负操作
b.材质：ABS，304不锈钢，硅胶
c.配备：压力计，安全开关
d.高压管长度：1300mm
（3）全面型防护面罩
a.防护部件功能：用于滤除放射性碘或溴甲烷
b.▲防护部件：符合国家标准GB2890-2022《呼吸防护自吸过滤式防毒面具》及《特种劳动防护用品安全标志产品检测检验规范》的要求。（提供CMA/CNAS证明文件）
（4）▲投标人须提供所投核心产品制造厂商出具的专项授权书或售后服务承诺函（须加盖制造厂商公章）


	2
	
化学防护服

	40套
	（1）液体穿透压力值≥3.5kPa；提供安全生产检测中心检测报告。
（2）▲面料拒液性能≥2级，拒液指数＞90%，穿透指数＜5%。提供安全生产检测中心检测报告。
（3）▲耐磨损性能≥2级，产生损坏所需循环次数＞500。提供安全生产检测中心检测报告。
（4）耐屈扰破坏性能≥5级，提供安全生产检测中心检测报告。
（5）撕破强力≥3级，撕破力＞40N。提供安全生产检测中心检测报告。
（6）▲接缝液体耐压穿透性能＞3级，液体穿透压力值＞14kPa。提供安全生产检测中心检测报告。
（7）▲接缝断裂强力＞75N。提供安全生产检测中心检测报告。
（8）▲渗透性能：标准渗透时间＞120min。提供安全生产检测中心检测报告。
（9）▲提供产品CE认证。

	3
	洗消药剂
	2桶
	（1）容量：10L
（2）产品功能：放射性核素沾染去污，尤其可去除放射性金属离子，亦可去除铅等非放射性重金属离子。
（3）▲去污效果：对受放射性核素铯(Cs)污染的物体表面去除率不得低于99%。（提供基于国家标准或行业认可方法的第三方检测报告予以证明）


	4
	核辐射探测器
	1台
	（1）探测器：NaI(Tl)
（2）外观尺寸：≤30cm*10cm*20cm
（3）重量：≤1kg
（4）防护等级：IP54
（5）剂量率：0.01µGy/h～500.00μGy/h
（6）累积剂量：0.00µGy～999.99mGy
（7）▲相对固有误差：≤±10%（（1～100）μSv/h）（提供由法定计量检定机构出具的有效检定证书）
（8）灵敏度：1μSv/h≥300cps
（9）能量响应：50KeV-3MeV
（10）▲重复性：≤1%(1～10μSv/h）（提供由法定计量检定机构出具的有效检定证书）
（11）报警功能：超阈值报警、电池欠压报警、探测器故障报警等，可发出声光报警和液晶显示报警
（12）响应时间：1S
（13）数据存储：测量数据可存储，可存储大于10000组数据，并可通过上位机读出
（14）可连续工作时间：≥24小时
（15）工作温湿度：-10℃～40℃，＜90%RH（35℃无冷凝）
（16）配备仪器箱：
a.具备防潮、耐撞击。
b.箱体具备自动测量温湿度系统。（提供校准证书复印件）
c.箱内具备湿度自动调节系统。（提供技术说明方案佐证）
d.充电安全系统具备自动灭火功能。(提供省级质量监督检验中心合格检测报告)
e.▲箱体具备辐射剂量监测模块本模块用于保障检测人员安全，须实时显示X/γ射线个人剂量与剂量率，支持阈值设定与声光报警。（提供国家专业机构出具的检定证书。）
（17）▲投标人须提供所投核心产品制造厂商出具的专项授权书或售后服务承诺函（须加盖制造厂商公章）


	5
	气象观测仪器
	1台
	（1）温度：测量范围-40°C～120°C，精度±0.2°C，分辨率0.01°C
（2）湿度：测量范围0%～100%，精度±2.0%，分辨率0.01%
（3）大气压：测量范围30KPa～110KPa，精度±0.01KPa，分辨率0.01kPa
（4）风速：测量范围0m/s～40m/s，精度±1m/s，分辨率0.01m/s
（5）风向：测量范围0°～359°，精度±1°，分辨率1°
（6）光照：测量范围0Lux～157286Lux，精度<±5%，分辨率1Lux
（7）总辐射：测量范围0W/m²～1242W/m²，精度<±5%，分辨率：1W/m²
（8）紫外线：测量范围0mW/m²～262144mW/m²，精度<±5%，分辨率1mW/m²
（9）电子罗盘：测量范围0°～359°，精度1°，分辨率1°
（10）SOS求救功能：支持国际摩尔斯电码求救信号
（11）电池容量：≥3000mAh
（12）通信方式：支持WiFi、USB
（13）数据存储容量：≥5MB
（14）主机尺寸：≤180×70×50mm
（15）工作环境：温度-20°C～50°C， 湿度5%RH～95%RH
（16）▲跌落防护：从 1米高度自由跌落后，设备外壳无损坏（提供CMA/CNAS证明文件）
（17）▲投标人须提供所投核心产品制造厂商出具的专项授权书或售后服务承诺函（须加盖制造厂商公章）


	6
	办公用品
	1批
	[bookmark: _GoBack]HP 62黑色彩色墨盒套装15套，美能达C266高容量黑色碳粉TN223K(高容506g)2支，yze261色带标签36mm（白底黑字）30个，硬盒抽纸3层130抽*9盒4箱，档案盒（蓝色、无夹）小号5个、中号20个、大号15个，签字笔200支，中性笔240支，400只10盒装19mm长尾夹：20盒，480只10盒装25mm长尾夹：20盒，240只10盒装32mm长尾夹：10盒




