附件1
一、镇界断面水质监测（常规和多项水质监测），对开平市镇界河流、跨县市河流及参考断面81个，水库断面6 个（见表1-1），共计断面87个进行水质监测与核查，具体监测项目和推荐分析方法见（表1-2）。
表1-1  2026年开平市全面推行河长制水质监测及核查点列表
	断面编号
	断面名称
	断面所在河流
	位  置

	K1
	义兴
	潭江
	恩平开平交界

	K2
	合山水闸
	
	合山水闸

	K3
	述成里
	
	赤坎镇石溪村述成里

	K4
	北楼桥
	
	赤坎镇中股北楼桥

	K5
	南楼
	
	赤坎镇南楼村

	K6
	假日酒店
	
	涤沦厂抽水站下游 30 米

	K7
	渔政码头
	
	沿江西路渔政码头

	K8
	潭江大桥
	
	潭江大桥

	K9
	大福水厂
	
	水口镇大福水厂

	K10
	雁田村
	址山水
	鹤山开平交界

	K11
	永安村
（潭江桥）
	
	S364 省道潭江桥

	K12
	大水庙
（大罗村）
	镇海水
	大罗村一村

	K13
	加油站
	
	中国石化（苍城加油站）

	K14
	五星桥
	
	沙塘镇五星村

	K15
	楼冈
	
	楼冈桥

	K16
	交流渡桥
	
	325 国道交流渡大桥

	K17
	冲澄桥
	
	中心医院对出 325 国道

	K18
	曙光桥
	
	曙光桥

	K19
	幕村河涌河口
	
	旅游购物街龙头，流入镇海水

	K20
	驯马桥
	
	274 省道长沙街道驯马桥，流入镇海水

	K21
	交流渡水闸
	泥海河
	泥海河交流渡水闸，流入镇海水

	K22
	上佛
	双桥水
	苍城镇联兴上佛村

	K23
	水台河上游
	侨乡水
	龙胜镇白村

	K24
	上奄村
	
	新兴县水台镇上奄村

	K25
	水台林场
	
	双和公路直入

	K26
	三叉口桥
	曲水
	大沙镇与恩平市交界处铜鼓潭

	K27
	南坑村
	
	恩平沙湖镇流入马冈镇

	K28
	潭碧一线桥
	
	曲水河口横安村 1.6 公里

	K29
	急水田村
（凤山桥）
	莲塘水
	大沙镇急水田村

	K30
	长塘桥
	白沙水
	狮山水库下游

	K31
	冲口村
	
	赤水镇冲口村黄金岛

	K32
	大安里桥
	
	蚬冈镇春一村海仔口下游

	K33
	利民桥
	
	赤水圩利民桥，流入赤水圩

	K34
	民华桥
	
	民华桥，赤水镇流入台山市

	K35
	沙塘村
	
	沙塘村，台山市流入赤水镇

	K36
	和安旧桥
	碧咀河
	和安旧桥，流入白沙水

	K37
	羊路堤排洪闸
	老虎坑水
	羊路堤排洪

	K38
	司屋村
（十七驳桥）
	朗溪河
	赤水镇林屋村司屋村十七驳桥

	K39
	大波村
（大潭村）
	罗岗水
	赤水镇林屋村入大波村公路桥

	K40
	水浸村桥
（高龙村）
	虎爪河
	赤水流入台山市

	K41
	东溪村
	新桥水
	鹤山开平交界

	K42
	月明桥
	
	月山镇月明村

	K43
	柳冲里
（积善桥）
	
	流入鹤山址山镇

	K44
	长安里
	
	鹤山市流入

	K45
	自动监测站（水口桥）
	
	325国道水口桥

	K46
	西头村
	
	月山水河口，流入新桥水

	K47
	白蟮龙桥
	蚬冈水
	金鸡镇联庆村下游

	K48
	大湖塘桥
	
	金鸡镇大湖塘村

	K49
	蟠溪里水闸
	
	蚬冈桥上游约 1000米

	K50
	圩潭村
	
	金鸡水河口，流入蚬冈水

	K51
	降冲
	新昌水
	台山市流入

	K52
	新外滩
（新海桥）
	
	新海桥

	K53
	鲮鱼潭桥
	那扶河
	石湾村275省道交界鲮鱼潭桥

	K54
	东山林场
	深井水
	高山村长田桥至板岭之间

	K55
	大沙大桥
	开平水
	大沙镇大沙大桥

	K56
	红旗桥
	
	新兴开平交界，流入大沙河水库

	K57
	莲塘桥
	
	新兴开平交界，流入大沙河水库

	K58
	龙湾桥
	
	新兴开平交界，流入大沙河水库

	K59
	白沙桥
	
	白沙溪，流入大沙河水库

	K60
	蕉园桥
	
	蕉园溪，流入大沙河水库

	K61
	大沙河特大桥
	
	鹤开高速大沙河特大桥下

	K62
	那泔桥
	
	龙胜镇那泔村

	K63
	潭碧桥
	
	苍城镇潭碧村

	K64
	苍城镇笔咀
	
	苍城镇笔咀

	K65
	梧村1桥
	
	乌水河口，流入开平水

	K66
	小海桥
	
	高园水河口，流入开平水

	K67
	坭桥田厂
	丽洞水
	原北一砖厂对出公路

	K68
	清湖塘桥
	
	沙塘清湖塘桥

	K69
	大沙河水库
	大沙河水库
	龙胜镇

	K70
	立新水库
	立新水库
	龙胜镇

	K71
	镇海水库
	镇海水库
	苍城镇

	K72
	花身蚕水库
	花身蚕水库
	苍城镇

	K73
	狮山水库
	狮山水库
	赤水镇

	K74
	龙山水库
	龙山水库
	长沙办事处

	K75
	百堤水闸
	百合河
	百合河百堤水闸

	K76
	联兴桥
	镇海水
	苍城联兴

	K77
	塔山1桥
	镇海水
	开元工业园

	K78
	开元工业园下游与镇海水汇合河口
	镇海水
	开元工业园排污口下游1公里

	K79
	石迳水龙山桥
	蚬冈水
	金鸡镇联庆村榄坑桥上游石迳水与蚬冈水交汇处（龙山桥）

	K80
	响水潭支流黄庆桥
	蚬冈水
	金鸡镇联庆村响水潭支流(黄庆桥)

	K81
	新红旗桥
	虎山河
	新兴开平交界，流入大沙河水库

	K82
	清湖塘桥
（高村圩）
	虎山河
	新兴开平交界，流入大沙河水库

	K83
	行龙村
	卫东涌
	卫东行龙村

	K84
	锦江里桥
	蚬冈水
	蚬冈镇锦江里村

	K85
	达一织染实业有限公司
	蚬冈水
	达一织染实业有限公司排水口

	K86
	万和村
	蚬冈水
	蚬冈镇万和村

	K87
	仁和村
	蚬冈水
	金鸡镇仁和村







表1-2常规水质监测项目、监测频次、分析方法
	序号
	监测项目
	推荐分析方法
	监测频次

	1
	溶解氧（DO）
	HJ506-2009
	监测频次为2026年7月至2027年6月每月2 次（上、下半月分别测1次，其中2026年9月和12月、2027年3月和6月上半月监测1次）。

	2
	化学需氧量（COD）
	HJ828-2017
	

	3
	高锰酸盐指数（CODMn）
	HJ 1445-2026或
 GB/T 5750.7-2023
	

	4
	氨氮（NH3-N）
	HJ535-2009
（样品须预处理消除空白干扰）
	

	5
	总磷（以P计）
	GB 11893-89
	



表1-3多项水质监测项目、监测频次、分析方法
	序号
	监测项目
	推荐分析方法
	监测频次

	1
	水温
	GB13195-91
	监测频次为每季度1次（即2026年9月和12月、2027年3月和6月下半月监测1次）。

	2
	pH值
	HJ1147-2020
	

	3
	溶解氧（DO）
	HJ506-2009
	

	4
	化学需氧量（COD）
	HJ828-2017
	

	5
	高锰酸盐指数（CODMn）
	HJ 1445-2026或
 GB/T 5750.7-2023
	

	6
	氨氮（NH3-N）
	HJ535-2009
（样品须预处理消除空白干扰）
	

	7
	总磷（以P计）
	GB11893-89
	

	8
	铜
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	

	9
	铅
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	

	10
	镉
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	

	11
	铁
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T11911-1989
	

	12
	锰
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T11911-1989
	

	13
	锌
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	

	14
	硒
	HJ694-2014或HJ700-2014或
GB/T5750.6-2023
	

	15
	砷
	HJ694-2014或HJ700-2014或
GB/T5750.6-2023
	



二、其他河长制工作相关监测（市长公开断面水质监测、万里碧道断面水质监测、工业园区影响水域水质监测、临时应急委托）。
1、市长公开断面水质监测
表2-1市长公开断面水质监测项目、点位 、频次、分析方法
	序号
	监测项目
	推荐分析方法
	点位
	频次

	1
	水温
	GB 13195-91
	对开平市境内潭江南楼断面（左、右）、三埠断面（左、中、右）、水口断面（左、中、右）、交流渡桥断面（左、右）和义兴断面（左、右）
	监测频次为每2个月监测1次（逢单月监测），涨退潮各监测1次（义兴断面不需要开展涨退潮监测）。


	2
	pH值
	HJ1147-2020
	
	

	3
	溶解氧（DO）
	HJ506-2009
	
	

	4
	化学需氧量（COD）
	HJ828-2017
	
	

	5
	五日生化需氧量（BOD5）
	HJ505-2009
	
	

	6
	高锰酸盐指数（CODMn）
	HJ 1445-2026或 GB/T 5750.7-2023
	
	

	7
	氨氮（NH3-N）
	HJ535-2009（样品须预处理消除空白干扰）
	
	

	8
	总磷（以P计）
	GB11893-1989
	
	

	9
	总氮
	HJ636-2012
	
	

	10
	铜
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	11
	锌
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	12
	氟化物
	HJ 84-2016
	
	

	13
	硒
	HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023
	
	

	14
	砷
	HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023
	
	

	15
	汞
	HJ694-2014或HJ597-2011
	
	

	16
	镉
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	17
	六价铬
	GB/T5750.6-2023或HJ908-2017或GB/T7467-1987
	
	

	18
	铅
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	19
	氰化物
	HJ484-2009或HJ823-2017
	
	

	20
	挥发酚
	HJ503-2009或HJ825-2017
	
	

	21
	石油类
	HJ970-2018
	
	

	22
	阴离子表面活性剂
	GB/T5750.4-2023或HJ826-2017或GB/T7494-1987
	
	

	23
	硫化物
	HJ1226-2021或HJ824-2017
	
	

	24
	粪大肠菌群
	HJ347.1-2018或HJ347.2-2018或HJ1001-2018
	
	




2、万里碧道断面水质监测
表2-2万里碧道断面水质监测项目、点位、 频次、分析方法
	序号
	监测项目
	推荐分析方法
	点位
	频次

	1
	水温
	GB 13195-91
	对开平市境内潭江南楼断面（经度112°38'70"，纬度22°20'58"）、镇海水冲澄桥断面（经度112°40'02"，纬度22°22'39"）和开平水大沙大桥断面（经度112°21'27"，纬度22°31'09"）
	2026年9月和12月及2027年3月和6月上半月监测1次。


	2
	pH值
	HJ1147-2020
	
	

	3
	溶解氧（DO）
	HJ506-2009
	
	

	4
	化学需氧量（COD）
	HJ828-2017
	
	

	5
	五日生化需氧量（BOD5）
	HJ505-2009
	
	

	6
	高锰酸盐指数（CODMn）
	HJ 1445-2026或 GB/T 5750.7-2023
	
	

	7
	氨氮（NH3-N）
	HJ535-2009（样品须预处理消除空白干扰）
	
	

	8
	总磷（以P计）
	GB11893-1989
	
	

	9
	总氮
	HJ636-2012
	
	

	10
	铜
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	11
	锌
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	12
	氟化物
	HJ/T84-2016
	
	

	13
	硒
	HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023
	
	

	14
	砷
	HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023
	
	

	15
	汞
	HJ694-2014或HJ597-2011
	
	

	16
	镉
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	17
	六价铬
	GB/T5750.6-2023或HJ908-2017或GB/T7467-1987
	
	

	18
	铅
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	19
	氰化物
	HJ484-2009或HJ823-2017
	
	

	20
	挥发酚
	HJ503-2009或HJ825-2017
	
	

	21
	石油类
	HJ970-2018
	
	

	22
	阴离子表面活性剂
	GB/T5750.4-2023或HJ826-2017或GB/T7494-1987
	
	

	23
	硫化物
	HJ1226-2021或HJ824-2017
	
	

	24
	粪大肠菌群
	HJ347.1-2018或HJ347.2-2018或HJ1001-2018
	
	

	25
	透明度
	铅字法或塞氏盘法
	
	



3、工业园区影响水域水质监测
表2-3工业园区影响水域水质监测项目、点位、 频次、分析方法
	序号
	监测项目
	推荐分析方法
	点位
	频次

	1
	水温
	GB 13195-91
	对开平市境内翠山湖工业园入镇海水上游长潭桥断面（东经112.59865579，北纬22.43762105）和下游开阳高速沙塘桥下断面（东经112.61273668，北纬22.42639761）
	监测频次为2026年7月和10月及2027年1月和4月上半月监测1次。


	2
	pH值
	HJ1147-2020
	
	

	3
	溶解氧（DO)
	HJ506-2009
	
	

	4
	化学需氧量（COD）
	HJ828-2017
	
	

	5
	五日生化需氧量（BOD5）
	HJ505-2009
	
	

	6
	高锰酸盐指数（CODMn）
	HJ 1445-2026或 GB/T 5750.7-2023
	
	

	7
	氨氮（NH3-N）
	HJ535-2009（样品须预处理消除空白干扰）
	
	

	8
	总磷（以 P 计）
	GB11893-1989
	
	

	9
	总氮
	HJ636-2012
	
	

	10
	铜
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	11
	锌
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	12
	氟化物
	HJ/T84-2016
	
	

	13
	硒
	HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023
	
	

	14
	砷
	HJ694-2014或HJ700-2014或GB/T5750.6-2023
	
	

	15
	汞
	HJ694-2014或HJ597-2011
	
	

	16
	镉
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	17
	六价铬
	GB/T5750.6-2023或HJ908-2017或GB/T7467-1987
	
	

	18
	铅
	HJ700-2014或HJ776-2015或GB/T5750.6-2023或GB/T7475-1987
	
	

	19
	氰化物
	HJ484-2009或HJ823-2017
	
	

	20
	挥发酚
	HJ503-2009或HJ825-2017
	
	

	21
	石油类
	HJ970-2018
	
	

	22
	阴离子表面活性剂
	[bookmark: _GoBack]GB/T5750.4-2023或HJ826-2017或GB/T7494-1987
	
	

	23
	硫化物
	HJ1226-2021或HJ824-2017
	
	

	24
	粪大肠菌群
	HJ347.1-2018或HJ347.2-2018或HJ1001-2018
	
	

	25
	透明度
	铅字法或塞氏盘法
	
	



4、河长制其它临时性应急委托监测：主要对开平市境内地表水、饮用水、涉地表水污染等监测，该项工作内容频次不确定，服务期为12个月，总体不多于150个样品，具体监测时间由开平市环境监测站拟定，并提前通知。

