附件1
入河排污口标识牌制作指南
1. 样式：立柱式
2. 颜色：牌面颜色统一采用绿色（RGB值为0,176,80）；图形标志和文字颜色为白色。
3. 尺寸：标识牌牌面尺寸800mm*600mm。
4. 材料：标识牌选用不锈钢板。表面贴反光膜，并做到清晰、整齐、平滑、光洁、着色均匀，不应有明显皱纹、气泡和颗粒杂质等缺陷，不同反光区域的反光效果应均匀，不应有明显差异。
5. 立柱：立柱为单根Φ60镀锌管，总长2.4m，埋深0.6m，面板离地面1.2m。
6. 固定方式：标识牌背部设两道长600mm的铝槽和管码,立柱底焊接四道横撑，横撑材质为4#角钢，长0.6m。
7. 牌面信息：包括图形标志、文字信息，按照“左图右文”的方式排列。
（1） 图形标志，由三部分组成:顶部为入河排污口门标志，中间为污水标志，底部为受纳水体及鱼形标志。按照GB15562.1规定执行。
（2） 文字信息，包括名称、编码、类型、责任主体、管理单位和监督电话，相关信息由我局提供。
8. 施工要求：
（1）标识牌可布置入河排污口上方堤肩或路肩上。
[bookmark: _GoBack][image: ][image: ]（2）标识牌采用现浇砼基础，砼基础推荐尺寸为0.6 m×0.6m×0.6 m（长×宽×高）基坑，也可视安装现场实际情况确定。
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