蓬江区生态环境智能化无人机监管服务项目采购公告

根据《中华人民共和国政府采购法》等有关法律法规的规定，按照公开、公平、公正的原则，欢迎有意向并符合条件的供应商投报《报价单》及相关资料。
[bookmark: heading_0]一、项目基本信息
[bookmark: heading_1]（一）项目名称：蓬江区生态环境智能化无人机监管服务项目
[bookmark: heading_2]（二）项目最高限价：人民币410000元（投报总价超过最高限价的作为无效报价处理）
[bookmark: heading_3]（三）项目内容：本服务项目内容为3台无人机库部署、3套无人机载大气监测系统、智能监管系统建设和相关服务，按要求开展无人机智能巡查，覆盖全区，服务时间为1年。实现对水污染（包括黑臭水体、入河排污口等）、大气污染（包括工业废气、扬尘等）、裸露地面、水源地隔离防护网破损情况等的智能化、精准化治理，建立巡查监管闭环工作体系，降低监管和执法运行成本，提高管理效能。
[bookmark: heading_4]二、采购需求
[bookmark: heading_5]（一）采购内容
本项目采购服务内容涵盖前端感知设备部署、智能监管系统建设、相关技术服务及运维保障等，具体需求见下表：

	序号
	服务名称
	数量
	单位
	服务期限
	备注

	1
	无人机及无人机库
	3
	套
	合同签订之日起计1年
	满足全域覆盖需求，配套无人机停靠、充电、管控功能

	2
	智能监管系统
	1
	套
	合同签订之日起计1年
	含数据综合展示、预警分析、综合调度决策、无人机载大气监测平台等模块

	3
	AI识别算法服务
	1
	项
	合同签订之日起计1年
	支持水污染（包括黑臭水体、入河排污口等）、大气污染（包括工业废气、扬尘等）、裸露地面、水源地隔离防护网破损等场景识别

	4
	安装调试、飞行及运维服务
	1
	项
	合同签订之日起计1年
	含设备安装、系统调试、人员培训、无人机飞行服务、运维保障等

	[bookmark: heading_6]5
	无人机载大气监测系统
	3
	套
	合同签订之日起计1年
	监测项目包含PM2.5、PM10、NO2、TVOC、SO2、O3等污染物


（二）基本要求
1.所有设备及系统需满足全天候、全覆盖监管需求，具备稳定运行能力，有效数据捕获率优于98%，具备停电来电自恢复功能，抗干扰能力强。
2.无人机及无人机库需支持自动巡航、实时图传、远程喊话、一键飞向告警点等功能，可与高位视频监控联动，实现异常情况快速核实。
3.智能监管系统需整合前端感知设备数据，实现点位一张图、预警分析、综合调度、无人机飞控、数据统计等功能，支持电脑端、手机微信端操作，形成监管闭环。
4.所有设备、系统集成及服务必须符合国家、省、市相关标准和规范，以及本项目建设方案明确的技术要求。
5.供应商所提供的设备及服务需具备良好的兼容性和扩展性，可根据后续监管需求进行升级优化。
[bookmark: heading_7]6.每月按要求出具巡查报告1份。
（三）技术标准与要求
[bookmark: heading_10]1.无人机及无人机库
（1）设备用途：实现全域每日多次巡查，与高位视频联动核实异常情况，开展空中取证、远程喊话等工作。
（2）配置要求：
①无人机：采用多旋翼机型，配备高清摄像头、红外镜头，支持实时图传、远程喊话、360°全景拍摄；
②无人机库：无人机库需具备无人机停靠、充电、自动起降、远程管控功能，可正常接入智能监管系统。
（3）技术参数：
①无人机：
	序号
	需求类别
	参数要求

	1
	起飞重量（含电池、普通桨叶和microSD 卡（≧512GB）、无配件）
	≤1850 g

	2
	最大起飞重量
	≥ 2000 g

	3
	最大信号有效距离（无干扰、无遮挡）
	≥25km

	4
	最长飞行时间
	≥54分钟

	5
	最长悬停时间
	≥47分钟

	6
	最大可抗风速
	≥12m/s

	7
	最大续航里程
	≥43公里

	8
	工作环境温度
	工作温度范围覆盖-20℃ 至 50℃

	9
	防护等级
	不低于IP55

	10
	GNSS定位悬停精度
	垂直≤0.5 m，水平≤0.5 m

	11
	RTK定位悬停精度
	垂直≤0.1 m，水平≤0.1 m

	12
	最大上升速度（配合机场）
	≥6 m/s

	13
	最大下降速度（配合机场）
	≥6 m/s

	14
	最大水平飞行速度（配合机场）
	≥15m/s

	15
	激光测距
	测距精度：1 米至 3 米

	16
	热成像相机
	无人机自带相机要有热成像功能（分辨率640×512、灵敏度≤50 mk@F1.0，常温 25℃ 环境下、测温范围-40℃ 至 150℃（高增益模式）0℃ 至 550℃（低增益模式））


②无人机库：
	序号
	需求类别
	参数要求

	1
	整机重量
	≤55kg（不包含飞行器）

	2
	工作环境温度
	工作温度-30°C 至 50°C

	3
	防护等级
	不低于IP56

	4
	最大允许降落风速
	设备最大允许降落风速不小于6级 (12m/s)

	5
	充电方式
	自动充电

	6
	输入电压
	· 100 伏至 240 伏（交流电），50/60 Hz

	7
	充电时间
	在25℃ 环境中，将飞行器（处于关机状态下）的电量从 15% 充至 95% 小于30分钟

	8
	续航时间
	备用电池续航不少于4小时

	9
	机场标识灯
	机场集成标识灯，可以用于夜间返航

	10
	以太网接入
	10/100/1000Mbps 自适应以太网口

	11
	风速传感器
	需要内置风速传感器

	12
	雨量传感器
	需要内置雨量传感器

	13
	环境温度传感器
	需要内置环境温度传感器

	14
	水浸传感器
	需要内置水浸传感器

	15
	舱内温度传感器
	需要内置舱内温度传感器

	16
	舱内湿度传感器
	需要内置舱内湿度传感器

	17
	摄像头分辨率
	设备同时配备内部及外部监控相机，且视频分辨率不低于1080P

	18
	视角范围（FOV）
	设备同时配备内部及外部监控相机，且视角范围不低于150°

	19
	补光灯
	设备同时配备内部及外部监控相机，且具备补光能力

	20
	4G 接入
	设备可使用蜂窝模块和SIM卡通过4G实现网络接入。


③无人机配件：
	序号
	设备名称
	设备参数要求

	1
	物联网卡
	支撑无人机在障碍物遮挡下的正常通讯；
支持4G实时传输；
保障无人机实时画面无明显画面卡顿、掉帧。

	2
	轻量化探照灯
	重量≤100g（含支架）；
有效照明≥100米；
最大功率≥30瓦；
工作环境温度：-20℃ 至 45℃。

	3
	轻量化喊话器
	重量≤100g（含支架）；
最大功率≥10瓦；
最大响度≥114dB；
有效广播距离≥250米；
支持实时喊话、录音喊话；
工作环境温度：-20℃ 至 45℃。



[bookmark: heading_11]2.智能监管系统
（1）系统用途：对前端感知设备采集的视频、图像等数据进行实时智能分析，实现监管可视化、执法流程规范化、业务管理协同化，建立闭环工作体系。
（2）重要功能模块：
①数据综合展示模块：
a. 实现点位一张图：在地图上集中展示了接入系统的所有感知资源，包括无人机及其起降点；
b. 设备操作快捷入口：支持点击地图上任意无人机设备，即可快速进入设备详情。点击高空监控可查看设备实时视频，同时支持在线远程控制无人机云台；点击无人机（机场）设备，进入无人机详情，可显示今日待执行计划，机场和无人机电量等信息和状态，标签功能，点击虚拟座舱可快速进入虚拟驾驶舱；
c. 地图功能：地图功能包括矢量、二维、三维地图切换，地图放大、缩小、测距、测面，展示通用图层、禁飞区域、限高区域、所有航线、成果，支持自定义编辑图层，配置显示巡视范围、设备名称和设备聚合显示功能；
d. 设备信息：根据设备部署的行政区域建立区域管理，展示设备总数量、设备在线率。支持按名称、按标签多维度的搜索模式；支持为设备自定义标签、收藏（关注）设备；
e. 预警事件分布热力图：根据发生的预警事件定位进行数量统计，自动生成所有监管范围内的事件分布热力图，由颜色来区分事件高发区域和低发区域。
f. 无人机飞行数据统计：直观呈现监控全域动态；统计分析每月飞行数据，包括但不限于飞行次数、飞行时长、飞行里程；
g. ▲系统支持多点到图功能：在平台底图通过点击或输入事件坐标值的交互方式选定目标位置后，系统自动以该位置为核心，按预设半径（或支持自定义范围）检索周边无人机；检索完成后以列表展示符合条件的设备，列表含设备名称、与目标位置距离、在线状态、设备类型等关键信息，方便筛选。用户点击1个或多个设备，系统同步调取实时视频，并自动调摄像机云台角度、焦距，确保所有画面聚焦同一位置，实现多方位同步观察、多角度联动互补；同时可以调用无人机飞向目标上空。直观呈现设备与目标的空间关联，通过多视角叠加覆盖细节、规避盲区。（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）
②预警分析模块：
a. 支持算法配置：平台支持各种算法配置，实现智能预警。
b. ▲图层对比：
同航线不同时期数据对比：基于同一航线不同时期的飞行影像，比对影像中地形、物体等的变化点（如新增/消失物体、地形外观改变等），通过标注清晰呈现差异区域；
跨航线不同时期数据对比：定位不同航线不同时期飞行影像的重叠区，比对区内影像差异（如物体位置、环境特征变化），以可视化标注突出不同点辅助分析区域变化。（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）
c. 一键飞向告警点：基于系统精准的事件定位功能和视联技术，系统自动调用事件周边（例如3公里）的可用无人机，无需复杂操作，一键触发。可以自定义无人机飞行动作，包括但不限于设置到达目的地后飞行姿态（45°斜视、90°俯视）、悬停时间、是否拍摄360°全景图片，以及空中喊话内容等。（提供系统功能的截图，并能如实反映该功能）
d. 预警事件列表展示及筛选：支持按照事件时间、事件类型、事件状态、区域以及设备多个维度快速检索预警事件。
e. 自动识别异常并生成预警信息：自动识别异常生成并推送预警信息，包括事件的时间、关键图片/视频、事件的地址、事件的经纬度信息以及与机场的相对位置关系。同时事件还可以对接业务处理流程，事件自动推送到处置人员，触发事件处置业务流程。（提供系统功能的截图，并能如实反映该功能）
③综合调度决策模块：
a. 支持人员配置：按照预置位和事件类型配置对应执法人员。
b. 多种预警提示：识别预警后可以在电脑端系统平台和移动端多种方式进行提示。
c. 报警推送：通推送疑似告警信息至预先配置绑定的相关责任人员移动终端，便于事件的处理和反馈。
d. 事件调度处理：提供事件的向下调度和向上反馈功能，方便客户在业务处置流程中，能更灵活地调度处置事件。
e. 事件处置：相关工作人员确认预警事件后，根据事件严重性、影响范围等，通过平台进行调度处置，包括指派执法人员、联动周边感知设备、下发处置指令等。
f. 预警事件转案件等功能：对经系统研判后被认定为疑似违法的事件进行推送、调度、处置和上传回执，形成完整的执法闭环。共包含执法人员配置、多种预警提示、报警推送、告警历史、巡查任务管理、事件调度处理、预警事件转案件、收藏事件、事件导出、手动录像、事件录像下载等功能。
g. ▲定向推送功能：支持按事件类型精准推送至指定用户，支持按行政区划定向推送至相关人员，确保关键信息精准触达（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）
④无人机飞控模块：
a. 实时图传：实时展示无人机视角视频、机场监控视频；
b. 实时轨迹：地图上实时绘制无人机运行轨迹，同时还支持展示预设航线信息（巡航模式）；
c. 远程控制：支持无人机飞行过程中手动操作远程控制无人机。
d. 智能航线规划：通过在地图上选点，设计符合场景的巡航航线。支持为航线配置识别算法，实现飞行过程中的智能识别。
e. 计划管理功能：支持单次定时、重复定时、连续执行、立即执行、自动续飞，实现无人机自动化巡航；
f. ▲周边分析功能：平台支持多维度空间选定--点选（精准点击目标点位）、线绘（手动绘制线路范围，如路段、航线）、面选（框选/圈选区域范围），同时可结合日/周/月或自定义时间区间进一步筛选；系统自动抓取该空间内核心数据：无人机（在线数量、部署坐标、剩余电量、任务状态）、摄像机（在线/离线状态）、告警事件（数量、类型、发生时间、处理进度）；数据结果以地图图标形式呈现，点击单个图标查询详细数据，助力快速掌握区域内设备状态、资源供需及告警动态。（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）
g. ▲视角跟随功能：在无人机视频画面，通过鼠标滑动操作控制视角方向，快速定位目标区域，提升无人机监控场景下的视角调整便捷性与目标追踪效率。（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）

⑤综治数据中心：
a. 支持预警时间分布：分析预警事件发生的时间段，形成统计结果，并以统计图的形式进行展示。
b. 设备预警数量统计：以单个前端点位为筛选条件，统计该点位发生过的所有预警信息，形成统计结果，并以图的形式进行展示。
c. 预警状态统计：对预警事件处理状态进行统计，状态分为四种：未反馈、已调度、处理中、已完成，形成统计结果，并以图的形式进行展示。
d. 报表导出：支持日报、月报、年报，按时间筛选导出各类报表，并支持按点位、按事件、按航线事件统计报表。
e. 无人机飞行录像及成果管理：在线回放无人机飞行录像，同时系统还联动展示无人机的飞行轨迹，以及视频时刻无人机飞行过程的设备参数；并对飞行过程中的全景、二维、三维数据进行管理。
⑥实时视频管控模块：
a. 本地录像等功能：通过平台控制前端设备进行手动录像，并能生成报警信息。
⑦系统配置管理：
a. 支持数据字典：能够对系统中所有可配置的下拉及多选项目进行配置，配置内容包括点资源类型、面资源类型、案件类型等。
b. 用户管理：对系统用户与各个项目用户登录账号进行管理，能够在本模块完成对用户信息的新增、修改、查看、检索、删除操作，能够为不同用户划分对应角色权限，数据权限，用户信息包括：用户登录账号、密码、角色、到期时间等。
c. 角色管理：对系统内用户使用到的不同角色进行管理，完成对角色的新增、修改、查看、检索、删除操作，能够为不同的角色关联不同的功能权限，以进行控制划分，角色信息包括：角色名称、功能权限等信息。
d. 功能权限：根据不同用户角色自定义功能权限。
e. 数据权限配置：根据不同用户角色自定义数据权限配置。
（3）政务手机微信端：支持事件处理、事件接收/通知、一键处理、一键导航、视频回放/实时查看等功能，方便执法人员现场处置。
（4）技术要求：
①兼容性：支持高位视频、低位视频、无人机等多种设备接入，可与现有环保监管系统兼容；
[bookmark: OLE_LINK2]▲兼容麒麟、统信、欧拉等主流国产操作系统（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）
▲系统兼容华为昇腾等主流国产GPU（提供具备CNAS标识的第三方检测报告复印件，并能如实反映该功能）
②稳定性：系统运行稳定，无频繁卡顿、崩溃现象，支持7×24小时不间断运行；
③安全性：具备数据加密、权限管控功能，确保数据安全和操作安全；
④易用性：界面简洁，操作便捷，支持多终端登录，适配不同用户操作需求。
（5）机场点位要求
机场总体覆盖范围如下图：
[image: 机场总体覆盖范围]
▲①杜阮区域布点方案
以图一杜阮区域中心点（经纬度：113.01422241,22.61465828）为半径的1km范围内，提供3个备选点作为无人机库安放位置。安装点位在建筑物屋顶时，不得为危险建筑，且有良好的接地保护装置。需提供相关点位所有权或业主授权、租赁本项目的使用证明材料。
▲②棠下区域布点方案
以图一棠下区域中心点（经纬度：113.05222,22.76465）为半径的1km范围内，提供3个备选点作为无人机库安放位置。安装点位在建筑物屋顶时，不得为危险建筑，且有良好的接地保护装置。需提供相关点位所有权或业主授权、租赁本项目的使用证明材料。
▲③潮连区域布点方案
以图一潮连区域中心点（经纬度：113.11705,22.62562）为半径的1km范围内，提供3个备选点作为无人机库安放位置。安装点位在建筑物屋顶时，不得为危险建筑，且有良好的接地保护装置。需提供相关点位所有权或业主授权、租赁本项目的使用证明材料。
[bookmark: heading_12]3.AI识别算法服务
（1）识别场景：支持水污染（包括黑臭水体、入河排污口等）、大气污染（包括工业废气、扬尘等）、裸露地面、水源地隔离防护网破损等场景识别；
（2）技术要求：通过深度学习模型实现实时识别，误报率低，能够根据一线执法反馈持续优化算法，提升识别精度；
（3）响应速度：识别响应时间快，能够及时生成预警信息并推送至相关责任人。
[bookmark: heading_13]4.安装调试、飞行及运维服务
（1）安装调试：供应商负责所有设备的现场安装、调试，确保设备正常运行，系统顺利上线；
（2）人员培训：负责免费培训采购人相关技术人员，直至其掌握设备操作、系统使用技能；
（3）飞行服务：由具备无人驾驶航空器操控员执照的人员提供无人机的日常操作、任务规划、空域申请、航线规划和下发、警告信息检查和下发、数据整理和归档等服务；
（4）运维保障：服务期内提供免费运维服务，及时处理设备故障、系统异常，确保项目持续稳定运行。
5.无人机载大气监测系统技术参数
（1）尺寸小于≤110x76x80mm，且质量≤230g。
（2）工作环境温度：-20-60℃。
（3）防护等级：IP55。
（4）▲支持最多同时检测6种不同（参数）污染物，监测项目包含PM2.5、PM10、NO2、TVOC、SO2、O3等污染物，并同步显示温度、湿度、气压；（提供具备CNAS标识的第三方检测报告，相关气体计量校准证书，并能如实反映该功能）
（5）支持无人机E-Port或PSDK接口供电，且支持无人机及司空自动识别。
（6）具备工作状态指示LED灯，显示网络通信、PSDK无人机连接、传感器、主程序、储存卡和卫星定位的工作状态。
（7）具备移动通信模块，无传输距离限制，支持中国移动/中国联通/中国电信全网通（EDGE、3G、4G），芯片与天线完全内置，不外露或凸起。
（8）具备数据实时加密传输功能，且具备数据断点续传功能，当通讯中断时最高可临时储存12小时任务数据，待通讯恢复后自动重新传输。
（9）具备SD卡数据备份模块，支持自动备份任务数据，且储存的任务数据可在软件平台中读取与分析。
各传感模块参数；
PM2.5、PM10模块：量程：0-1000μg/m3；分辨率：1μg/m3；
NO2模块：量程：0-11ppm；分辨率：1.1ppb;
O3模块：量程：0-11ppm；分辨率：1ppb;
SO2量程：0-15ppm，分辨率：5ppb;
TVOC模块：量程：0-50ppm；分辨率：1ppb。
[bookmark: heading_14]三、供应商报价须知
（一）供应商应根据询价信息的要求，在满足采购需求的前提下，于规定时间内对项目做出报价。
（二）供应商应认真核对报价信息，确保符合采购需求，并对其真实性负责。若与实际不符，一经查实，将视为弄虚作假，当次报价无效，并按政府采购相关规定给予处理。
[bookmark: heading_15]四、报价要求
（一）供应商的报价应是总价。
（二）供应商的报价不得高于最高限价，大于最高限价为无效报价。
（三）总费用为总包价，即包含设备租赁、安装调试、系统建设、AI算法服务、人员培训、飞行服务、服务期运维（一年）及其他相关费用等全部费用。最后费用以经采购程序后签订的合同为准。
[bookmark: heading_16]五、采购项目商务要求
（一）服务期限：合同期为365个日历日，在合同签订后30个日历日内，完成所有设备安装、系统调试及上线运行。
（二）培训要求：成交供应商负责免费培训采购人有关技术人员，直至掌握设备操作、系统使用技术为止，培训内容包括但不限于设备调试、系统操作、故障排查等。
（三）安装方式：成交供应商负责将所有设备送至江门市生态环境局蓬江分局指定地点，并完成现场安装、调试，确保设备及系统正常运行。
（四）技术升级：服务期内，供应商需根据采购人需求及技术发展情况，提供系统免费升级服务，确保系统功能持续优化。
[bookmark: heading_18]六、供应商资质要求
[bookmark: heading_21]（一）供应商应具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件，提供下列材料：
1.具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。分支机构报名参与本项目，须提供总公司出具给分支机构的授权书，以及总公司和分公司的营业执照副本复印件。
2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供2024年度或2025年度财务报告（表）或基本开户银行出具的银行资信证明，其他组织或自然人可提供银行出具的资信证明，新成立的企业提供成立至今的财务报告（表）。
3.履行合同所必需的设备和专业技术能力：提供书面声明。
4.参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：提供书面声明。
（二）特定资格说明：
1.报名单位若为分支机构，可使用所属总公司或上级机构的人员、业绩及资质，严禁使用总公司其他分支机构人员、业绩及资质；报名单位如为总公司，可采用本公司及下属所有分支机构的人员、业绩及资质。
2.供应商须具备中国民用航空局颁发的《民用无人驾驶航空器运营合格证》，具备由中国民用航空局颁发在有效期内的民用无人驾驶航空器操控员执照。
3.本项目服务过程中涉及的核心产品（无人机载大气监测系统、智能监管系统）需提供产品制造商的专项授权证明文件，且不得存在下述情况：
（1）同一制造商对同一品牌同一型号同时授权两家或以上代理商响应；
（2）同一品牌的产品出现制造商和授权代理商同时响应；
若出现以上两种情况，涉及的供应商均按无效响应处理。
4.本项目不接受联合体。
5.供应商未被列入“信用中国”网站“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单。
[bookmark: heading_22]七、供应商报价时需提交以下资料
（一）报价函。报价为全包价，报价应包括但不限于设备租赁、安装调试、系统建设、AI算法服务、人员培训、飞行服务、服务期运维、税费及其他相关费用等全部费用；
（二）法定代表人身份证复印件、企业法人代表授权书及受托人身份证复印件；
（三）《营业执照》及真实性承诺文件的彩色扫描件；属于特许经营的，还须提供特许经营许可文件的扫描件；
（四）评审方法要求的证书、资质文件及方案文件（需提供盖章扫描件）；
（五）未被列入“信用中国”“记录失信被执行人或重大税收违法案件当事人名单或政府采购严重违法失信行为”记录名单的截图；
（六）项目实施方案（含设备部署、系统建设、进度计划、运维保障等内容）；
（七）类似项目业绩证明材料（合同关键页）。
（八）以上资料复印件需加盖公章。
[bookmark: heading_23]八、报价时间及地址
[bookmark: _GoBack]凡有意参与报价的供应商，请于2026年7月15日至2026年7月21日17:30前，将加盖公司印章的报价文件及相关资料发至我单位指定电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn，或将纸质报价文件送至我单位指定地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷1号楼5楼。未按要求按时递交报价文件的供应商，采购人予以拒绝其参加本次采购。
[bookmark: heading_24]九、采购项目评审方法
综合评分法（推荐一名成交供应商），详见附件。
[bookmark: heading_25]十、争议的解决
（一）如因服务的质量问题发生争议，由法定的质量技术鉴定机构进行质量鉴定，双方应当服从该鉴定的结论。
（二）若执行采购合同的过程中发生纠纷，双方当事人应当及时协商解决，视情况可向江门市仲裁机构提出仲裁（由成交供应商负责支付仲裁相关费用），根据仲裁结果订立补充合同；亦可向江门市辖区内的人民法院提起诉讼。
[bookmark: heading_26]十一、采购人联系方式
采购人名称：江门市生态环境局蓬江分局
地址：江门市蓬江区胜利路152号珠西创谷1号楼5楼
邮编：529000
联系人：欧先生
联系电话：0750-3291950
联系电子邮箱：jmssthjjpjfj@jiangmen.gov.cn
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