附件1
江门市新会公路局养护中心养护机械采购评分标准
一、评分选取方式
本次采购按照《江门市公路事务中心中小额工程、货物、服务管理制度》第二章第十三条第二款【自行采购的综合选取】的方式确定中选单位，评分小组先对报名单位进行初步评审以确定满足要求单位，如满足初步评审要求的报名单位数量少于两家，则本项目重新采购；然后对满足初步评审要求的报价单位，按照详细评审规定的评分标准进行打分。

评分小组成员对报价单位的详细评审各评审因素进行评分，计算出各评审因素的得分合计总和作为该报名单位的得分，并按得分由高到低顺序推荐中选机构。

如有两家或以上报价单位的综合得分相同且得分均为最高，评分小组视报价单位的情况综合比较，投票确定其名次。

二、初步评审
	评审因素
	评分标准

	资质
	1.在中华人民共和国境内依法注册的具有合法经营资格的独立法人；
2.具有独立承担民事责任及履行合同的能力；
3.经营范围含机械设备销售或生产；

4.本项目不接受联合投标。

5.不属于回避单位。

	信用
	1.报名单位在国家企业信用信息公示系统中未被列入严重违法失信企业名单；
2.报名单位在“信用中国”或地方信用网站的信用信息报告中无不良记录；

	业绩
	提供至少2项相关有效机械销售合同。

	报价
	各细目单价均不超过对应单价最高限价。


详细评审
	　
	评审因素
	分值
	备注

	一
	业绩
	20
	产品业绩：供应商每提供2025年1月以来相关有效销售合同的得4分，本项最多得20分。供应商提供设备销售合同复印件加盖公章。

	二
	商务要求
	30
	1.江门地区有售后服务网点得10分，没有的不得分；（需要提供售后服务网点证明）

2.售后服务综合能力：根据投标人提供的售后服务及质量保障方案(包括但不仅限于整车保修服务、零配件供应能力、维护保养、培训方案等)进行评审： 售后服务方案全面、具体，合理，各阶段服务计划非常详尽，可行性高，得7-10分； 售后服务方案较为齐全、具体，合理，各阶段服务计划较详尽，具有可行性，得4-6分； 售后服务方案一般，各阶段服务计划基本详尽，可行性一般，得1-3分。不提供不得分。

3.投标人获得有效期内的

（1）质量管理体系认证

（2）环境管理体系认证

（3）职业健康安全管理体系认证

上述证书认证范围需包含：工程机械设备的销售、维修与服务。

每提供一项得3分，三项齐备得10分。

注: 须提供①有效证书复印件；②全国认证认可信息公共服务平台 （http://cx.cnca.cn/）上的查询打印页或公示截图，截图须包含平台名称及网站名称，不提供则不得分。

	三
	技术参数
	30
	1.根据供应商拟提供的设备性能、参数和配置进行评分，由评分小组成员根据供应商提供的发动机包括但不限于品牌、质量、性能等进行对比，该项最高可得15分。

2.所提供的机械为同一品牌的得10分，由两种品牌组成的得5分，由三种品牌组成的得1分。

3.报价单位为设备品牌的生产厂家或指定项目代理商得5分，需提供相关证明资料并加盖公章，不能提供不得分。

	四
	报价
	20
	价格分计算：满足招标文件要求且响应价格最低的报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：价格得分=（评标基准价÷供应商报价）×20。计算结果保留至小数点后两位。　

	
	合计
	100
	　


养护机械需求
	序号
	细目
	技术参数
	数量
	单位
	单价最高限价（元）
	备注

	1
	轮式挖掘机
	1.外形尺寸范围：宽度应为2200-2350mm；

2.整机操作重量≤11000kg；

3.挖斗容量：配套大挖斗容量≥0.37立方米；

4.最高行走速度≥30km/h；

5.挖斗最大挖掘力≥55kN；

6.发动机功率≥66kW国四；

7.最大挖掘高度≥8000mm，最大挖掘深度≥4150mm；最大挖掘半径≥7800mm；
8.爬坡度≥35°

9.牵引力≥65kN；

10.平台转速度≥9.5rpm；

11.燃油箱容量：180L≤x≤210L；

12.液压油箱容量：80L≤x≤100L。
	1
	台
	450000
	含破碎锤、抓木器、割草机、液压手腕。

	2
	轮式装载机（一）
	1.外形尺寸范围：宽度应为2000-2100mm；

2.整机工作重量≤4700kg；

3.额定载荷≥1600kg；

4.倾翻载荷≥3200kg；
5.铲斗容量：配套大挖斗容量≥0.7立方米；

6.最高行走速度≥20km/h；

7.最大掘起力≥44kN；

8.最大牵引力≥40kN；

9.发动机功率≥36kW国四；

10.卸载距离≥780mm；

11.最大卸载高度≥3000mm；
12.爬坡度≥25°；
13.动臂提升时间≤6.3s；

14.三项和时间≤11s；
15.最小转弯半径≤4650mm。
	2
	台
	90000
	

	3
	轮式装载机（二）
	1.外形尺寸范围：宽度应为2100-2200mm；

2.整机工作重量≤6100kg；

3.额定载荷≥1600kg；

4.倾翻载荷≥3200kg；
5.铲斗容量：配套大挖斗容量≥1.2立方米；

6.最高行走速度≥22km/h；

7.最大掘起力≥44kN；

8.最大牵引力≥40kN；

9.发动机功率≥36kW国四；

10.卸载距离≥700mm；

11.最大卸载高度≥3450mm；
12.爬坡度≥25°；
13.动臂提升时间≤6.3s；

14.三项和时间≤11s；
15.最小转弯半径≤4750mm。
	2
	台
	105000
	

	4
	压路机
	1.压实宽度：1200mm；

2.工作重量≤3000kg；

3.平均静线荷载≥120N/cm；

4.双驱双振，激振力（低频/高频）≥28/41kN；

5.振动频率高低档可调，55-67Hz；

6.发动机功率≥28kW国四；

7.最小转弯半径≤2500mm；
8.爬坡度≥30°；

9.工作速度：0-12km/h。
	1
	台
	145000
	

	
	
	合计
	
	
	985000
	                   


