附件2：

江门市恩平公路局养护中心2026年砂、石采购的评分标准

一、评分选取方式
本次采购采用综合评选的方式确定中选单位。采购评选小组先对投标单位进行初步评审；然后对满足初步评审要求的投标单位各规格砂、石的报价进行加权得分计算，按照报价加权总得分由高到低顺序推荐最多三家为中标候选人，如两家以上（含两家）报价单位得分相同，则由评审小组商议确定报价单位顺位。

二、初步评审
	评审因素与评分值
	初评标准

	评审因素
	各评审因素细项
	

	初步评审
	资质
	在有效期内的单位营业执照且具备建筑材料或相应行业资质。
（2）服务承诺。

（3）机构介绍。

（4）不属于回避单位。

	
	企业信用
	无不良记录，企业须出具打印好的在公告发布之日前 1 个月内在中国政府采购网“政府采购严重违法失信行为信息记录”查询页并盖章。

	
	材料要求
	材料质量符合国家或部颁标准。中砂依据标准：GB/T 14684-2022《建设用砂》·  粒径：0.3–0.5mm，颗粒级配合理

·  含泥量：≤3.0%
·  泥块含量：≤1.0%
·  有害物质：无草根、垃圾、贝壳等杂质

碎石依据标准：GB/T 14685-2022《建设用卵石、碎石》·  粒径：5mm–20mm连续级配

·  针片状颗粒含量：≤15%
·  含泥量：≤1.0%
·  泥块含量：≤0.5%
·  压碎指标：≤26%
·  无风化、裂缝、软弱颗粒，不含杂物



	
	报价
	投标报价须包含材料成本及税费，投标报价上限以江门市工程造价信息网在投标截止日前更新的最新限价为准，供应商报价不得超出该标准。


三、详细评审
报价加权得分计算

	报价单位
	材料
	报价

（元/m³）
	权值
	报价加权得分

（70%）
	承诺得分

（30%）
	总得分
	备  注

	
	中砂
	
	0.4
	
	
	
	得分计算公式：报价加权得分=最低报价/投标报价*权值*70，根据报名企业的承诺获评：优30≤15分、良15分≤5分、合格5分≤1分、不合格0分总得分=报价加权总得分+承诺得分，按此计算得出所有总分值（取2位小数）。

	
	碎石（规格：

0.5～2cm
	
	0.6
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