附件2
1、服务商按照推荐的分析方法要求进行分析，且上述分析方法需在资质认定的有效期内；
2、服务商的采样工具和车辆数量须充足和质量精良，采样车上须设有车载冰箱，对样品进行保存；
3、服务商须按照《中华人民共和国生态环境法典》、《生态环境监测条例》、《检验检测机构资质认定管理办法》、《检验检测机构资质认定评审准则》、《检验检测机构资质认定生态环境监测机构评审补充要求》以及检验检测机构资质认定实施“一单一库”管理的相关要求执行并开展监测工作。服务商须按照《地表水环境质量监测技术规范》（HJ91.2-2022）进行采样，并按照《样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）进行分样、固定、保存、运输及交接样品；
4、所有断面均须按平行样的要求采集2份样品；
5、所有断面需在退潮时，一天内完成采样，样品采集完成后须全部送回至开平市环境监测站进行重新编码，并由开平市环境监测站按照样品总数的10%-20%随机插入密码样、明码样、空白样、平行样；随机插入密码样、明码样、空白样、平行样的检测结果应满足相关技术规范和考核要求；
6、服务商在分析时应进行平行样、加标回收、质控样等质量控制措施；
7、所有的采样记录（包括相片、录像）和分析记录须提供一份给开平市环境监测站；
8、服务商须按照《水质样品的保存和管理技术规定》（HJ493-2009）相关要求对样品进行保存，所有样品留样保存至数据报送后的第7天。成交服务商采样和分析须由本单位所属监测人员完成，不得委托不属于本单位的监测人员参与。
9、在不违反监测规范的前提下，服务商应在开平市环境监测站规定的时间内完成监测工作，出具监测报告交采购人。成交服务商对检测结果负责。另外，服务商未经开平市环境监测站同意，不得擅自将检验结果对外泄露，一经发现立即终止合同。
10、结果报送要求。
（1）镇界断面水质监测。月报：每月通过监测数据（取两次监测结果平均值）对各河段和水库（湖泊）进行水质评价，每月28日前报送。水质核查报告每月28日前报送。季报：每季度通过监测数据对各河段和水库（湖泊）进行水质评价。每季度结束后的10个工作日内报送。年报：监测完成半年和一年分别提交半年小结报告和年度总结报告，对各河段和水库（湖泊）进行水质评价。年度结束后的10个工作日内报送。上述提交时间如遇节假日则顺延。
（2）其他水质监测（市长公开断面水质监测、万里碧道断面水质监测、工业园区影响水域水质监测、临时应急委托）。市长公开断面水质监测当月20日前提交检测报告；万里碧道断面水质监测监测当月20日前提交检测报告；工业园区影响水域水质监测监测当月20日前提交检测报告；临时应急委托按甲方的要求提交报表或报告。
11、采样人员的在采样过程中安全由服务商负责。
12、其他事宜
（1）采购人将按相关法律法规和监管部门制定的工作规范对成交服务商进行管理；
（2）采购人有权定期或不定期对成交服务商开展监测工作的质量核查，成交服务商须积极配合。质量核查可采取档案资料抽查、监测过程核查、现场抽测核查和比对监测核查等多种方式进行。成交服务商及其工作人员有以下行为之一者，作如下处理：
①成交服务商不得将检验任务外包或分包给其他检验机构检验（技术标准与要求有特殊要求的除外），一经发现，立即终止合同。
②成交服务商必须派本单位所属监测人员进行采样和分析，不得委托不属于本单位的监测人员参与本项目，监测人员必须持证上岗，以便采购人对监测人员身份进行确认。如发现监测人员不属于成交服务商单位的，发现一次，扣除合同总金额的 2%，服务期内发现3次，即终止合同，并追究其经济和法律责任。
③成交服务商在开展监测过程中不按照时限要求及规范开展监测工作或出具监测报告，发现一次，扣除合同总金额的 2%，服务期内发现 3 次，即终止合同，并追究其经济和法律责任。
④对于采购人委托的应急监测任务，成交服务商如不予接受的，不接受一次扣除合同总金额的 2%，服务期内不接受三次的，即终止合同，成交服务商需承担对采购人造成的损失及带来的法律后果。
⑤成交服务商须对本项目的所有监测数据保密，擅自把监测数据外泄的，即终止合同，并追究其经济和法律责任。
[bookmark: _GoBack]⑥采购人提出应急监测任务委托后，成交服务商需要在3小时内到达任务监测地点。一次未按照响应时间到达监测地点，扣除合同总金额1%，服务期内超过3次，即终止合同。
⑦成交服务商有以下行为之一的，采购人有权终止合同，并视违规情节通报上级生态环境主管部门和市场监督行政主管部门。
a.在工作中被核实存在超范围检测、弄虚作假或伪造、篡改监测数据的；
b.编制的监测报告（表）结论严重失实或者有重大遗漏，并造成恶劣影响的；
c.违反本项目保密要求，造成严重后果的；
d.拒不接受采购人对其开展的监测工作质量核查，或在采购人对其开展的监测工作质量核查时不配合，导致核查工作无法完成的。
   

