附件1
	
采购货物技术参数

	
	
	

	序号
	采购货物名称
	单位
	技术参数

	1
	摄像仪
	台
	传感器类型：CMOS
传感器尺寸：1英寸
有效像素：1200万
最高分辨率：4000×3000
最大光圈：F2.0
等效焦距：20mm
拍摄模式：单张照片（约940万像素）
录影模式：普通录影、慢动作、静止延时、轨迹延时、运动延时、低光视频
录影分辨率：
4K Ultra HD：3840×2160
2.7K：1920×1080（24/25/30/48/50/60fps）
FHD：1920×1080
HDR录影分辨率：支持10-bit HLG模式录像，可实现HDR效果，录影分辨率同普通视频

	2
	便携式喷墨打印机
	台
	最高分辨率 4800×1200dpi（从计算机打印、并且输入精度为1200dpi）
最大打印幅面 A4
首打时间 黑白：AC电源：12秒，电池：13秒
彩色：AC电源：14秒，电池：15秒
双面打印 手动
网络打印 支持无线网络打印
无线功能 WIFI直连，云打印
打印内存 128MB DDR3
打印语言 HP PCL3 GUI
打印负荷 500页/月
接口类型 USB2.0
介质类型 普通纸张，相纸，亚光宣传册纸或专业纸张，亚光演示纸，光面宣传册纸或专业纸张，其他喷墨相纸，其他亚光喷墨纸，其他光面喷墨纸，普通厚纸，普通薄纸/再生纸

	3
	网络存储器
	台
	材质: 金属机身+前后壳塑胶
功能: 手机一键扩容, 远程访问, 全盘文件加密, 指纹保密柜, 多账号隔离, 智慧搜索, 智慧相册, 宝宝相册, 家庭共享相册, SAMBA共享, 多终端访问, 来电自动录
支持的手机: 支持HarmonyOS/Android/iOS
适配器规格: 12V/3A
内存: 4GBNFC: 支持
存储供电电源: 220V
接口类型: USB3.0  1, 2.5GE  1, GE * 1
RAID模式: 动态双盘备份
安全认证: CCRC, 泰尔安全认证
 存储容量: 8TB+8TB
硬盘盘位数: 双盘位
内置存储规格(EMMC): 32GB
最大存储扩展: 22TB+22TB
硬盘类型: 3.5英寸HDD, 兼容2.5英寸HDD/SSD

	4
	执法包
	个
	双肩背包 肩带样式
双根
闭合方式 拉链
是否有背部缓冲棉
支持背部缓冲棉尺寸：高58CM*宽38CM*厚32CM



